**三体冷冻柜技术参数及要求**

|  |  |
| --- | --- |
| 名称 | 技术参数及配置要求 |
| 规格 | 外部尺寸：≥2350mm\*800mm\*1900mm（长度含门把手压缩机，高度含轮子）  内空尺寸：≥2000mm\*700mm\*450mm（单口内空） |
| 柜体 | 外部材料：不锈钢板（厚 1.0mm），内部材料：201 不锈钢（0.7 厚） |
| 担架 | 不锈钢管（1.0mm),不锈钢板(0.7 ㎜) 规格：≥1900\*625（㎜） |
| 蒸发器 | 直冷铜管蒸发器，≥ 90 米， |
| 保温层 | 高压发泡机发泡，聚氨酯发泡剂整体一次性发泡，发泡密度40KG/m³ |
| 额定温度 | 空间温度可达零下 25 度，铜管温度零下 32 度 |
| 输入功率 | ≤1200W |
| 电源 | 220V 50HZ |
| 机组形式 | 三组压缩机 |
| 制冷剂 | R-290 |
| 温度控制 | 微电脑全自动温度控制器 |
| 助力导轮 | 柜体带锁定功能轮子 |
| 采购数量：1台  预算金额：3.5万元  供货时间：合同签订后三十日内供货  质保期：质保期不少于1年（质保期内所有维修安装费及配件费）等免费 | |

备注：本项目说明中所提出的条款技术规格、要求、参数和标准仅系说明并非进行限制，供应商可提出替代的技术规格、要求、参数和标准，并在技术文件中详细说明，但该替代应不低于磋商文件的规定和要求。